**ШАМ – 11 - 400**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Металлический шкаф для документов ШАМ – 11 - 400** **Размер:** 1860х850х400. **Срок службы:** 10 лет. **ГОСТ 16371-2014**  Шкаф для документов имеет одну секцию (1859х849х399мм.).  Секция имеет две двери (1766х383мм.), с ребром жесткости на каждой (1660х95 мм.).  Размер замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм 21\*20  Размер замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм 15\*13  Размер замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм 25\*10  Шкаф оборудован ригельной системой запирания с магнитным фиксатором. Дверь крепится на скрытые фиксаторы(диаметр 8,5мм) с подпружиненной основой. Дверь шкафа оборудована ригельным замком на 2 ригеля (887х5). Диметр ригеля – 5 мм, направляющая ригеля 11\*15\*15 мм(В комплекте к шкафу идет 2 ключа).  Секция содержит три полки (845х355 мм.) с первым отверстием для крепления полки на расстоянии 175 мм. от крыши шкафа и расстоянием между следующими отверстиями 85 мм. (Имеется возможность установки дополнительных полок)  Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).  При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** |  | **ШАМ - 11 -400** |
| **1860\*850\*400** |
| **1** | **Количество секций** | **1** |
|  | Внутренние размеры (В\*Ш\*Г), мм | 1859\*849\*399 |
| **2** | **Количество дверей, шт** | **2** |
|  | Размер одной двери (В\*Ш), мм | 1766\*383 |
|  | Количество ребер жесткости на одной двери, шт | 1 |
|  | Размер ребра жесткости (В\*Ш), мм | 1660\*95 |
|  | Верхнее крепление двери | Скрытый фиксатор |
|  | Диаметр фиксатора крепления верхней двери, мм | 8,5 |
|  | Нижнее крепление двери | Скрытый фиксатор на подпружиненной основе |
|  | Диаметр фиксатора крепления нижней двери на подпружиненной основе, мм | 8,5 |
| **3** | **Количество полок** | **3** |
|  | Шаг регулировки полки по высоте, мм | 85 |
|  | Размер полки (Ш\*Г), мм | 845\*355 |
| **4** | **Количество замков** | **1** |
|  | Общее количество ключей к замкам, шт | 2 |
|  | Расстояние от центра замка до верха двери, мм | 883 |
| **5** | **Система запирания дверей** | **Ригельная с магнитным фиксатором** |
|  | Длина одного ригеля, мм | 887 |
|  | Диаметр ригеля, мм | 5 |
|  | Направляющая ригеля (В\*Ш\*Г), мм | 11\*15\*15 |
|  | Наружный диаметр пластиковой вставки для уменьшения шума при запирании нижнего ригеля, мм | 17 мм |
|  | Внутренний диаметр пластиковой вставки для уменьшения шума при запирании нижнего ригеля, мм | 15 мм |
| **6** | Размер замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм | 21\*20 |
| **7** | Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм | 15\*13 |
| **8** | Размер замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм | 25\*10 |
| **9** | **Соответствие ГОСТ 16371-2014** | Соответствие |
| **10** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных иполиэфирных смол** | Соответствие |
| **11** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8-2,85 мм длиной 13-16 мм** | Соответствие |
| **12** | **Металлические шкафы поставляются в разборном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя. Упаковка металлических шкафов содержит маркировку , указывающую габаритные размер, вес и наименование производителя** | Соответствие |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойcтв, с целью улучшения его характеристик.**