**ШРМ - 24**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Двухсекционный металлический шкаф для одежды ШРМ - 24.****Размер:** 1860х600х500.**Срок службы:** 10 лет.**ГОСТ 16371-2014**Шкаф двухсекционный на четыре отделения (905х300х475 мм.)Каждое отделение имеет отдельную дверь (275х864 мм.) с ребром жесткости на двери (50х680 мм.). Двери крепятся на скрытые внутренние петли и имеют блоки вентиляционных отверстий (70х60 мм.). Дверь имеет врезной замок (“PaksLocks” производство германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 432 мм.(В комплекте к шкафу идет 8 ключа)Секции шкафа содержат:1. Две перекладины под вешалки для одежды (594×20 мм.) с заглушками на внешние стенки шкафа (4 шт).2. Восемь крючков под одежду (65 мм.)Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.):Стоек - 20;Крыши - 34;Цоколя - 55;Перегородки - 34.Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.Имеется возможность установки регулируемых опор. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ШРМ-24** | **1860х600х500** |
| **1** | **Количество отделений,шт** | **4** |
|  | Внутренние размеры отделения(Ш\*Г\*В), мм | **905\*300\*475** |
| **2** | **Количество дверей,шт** | **4** |
|  | Размер одной двери (Ш\*В),мм | **275\*864** |
|  | Количество ребер жесткости на каждой двери, шт | **1** |
|  | Размер ребра жесткости (Ш\*В),мм | **50\*680** |
|  | Крепление дверей | **Скрытые внутренние петли** |
|  | Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт | **1** |
|  | Размер блока вентиляционных отверстий (Ш\*В), мм | **70\*60** |
| **3** | **Количество полок под головные уборы** | **-** |
|  | Расстояние от крыши шкафа до полки, мм | **-** |
|  | Размеры полки(Ш\*Г), мм | **-** |
| **4** | **Количество перекладин, шт** | **2** |
|  | Размер (длина\*диаметр),мм | **594\*20** |
|  | Количество заглушек для перекладин, шт | **4** |
| **5** | **Количество крючков для одежды,шт** | **8** |
|  | Высота крючка, мм | **65** |
| **6** | **Количество замков, шт** | **4** |
|  | Общее количество ключей к замкам, шт | **8** |
|  | Расстояние от центра замка до верха двери, мм | **432** |
| **7** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм** | **20** |
| **8** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм** | **34** |
| **9** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм** | **55** |
| **10** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм** | **34** |
| **11** | **Соответствие ГОСТ 16371-2014** | **Соответствие** |
| **12** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **13** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.** | **Соответствие** |
| **14** | **Возможность установки регулируемых опор** | **Присутствует** |
| **15** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя.** **Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры шкафов (в собранном виде) и их вес.** | **Соответствие** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик**